ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ

«Правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортной техники»

**Возможные причины загорания автомобиля:**

* Короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;
* Утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;
* Неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах;
* Хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению статистического электричества и взрыву.

Меры пожарной безопасности:

* Попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя, при его отсутствии – плотной тканью, землей, песком и т.п.
* При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой, монтировкой, находясь сбоку, т.к. при резком открывании капота возможен выброс пламени, и направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой.
* Не приступайте  к тушению, если вы в одежде, пропитанной парами топлива или масла, если руки смочены бензином – это опасно!
* Если потушить не удается, то безопаснее всего будет отойти подальше, ведь огонь может дойти до баков с бензином (баллонов с газом), которые имеют способность взрываться.
* Если горит на стоянке (гараже) и есть угроза для распространения пожара, то постарайтесь откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо сам объект пожара.
* Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести.
* В радиусе опасной зоны не должно быть людей.

**Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного автомобиля исключает возможность возникновения загораний и пожаров.**

**В случае пожара: Немедленно звоните по телефону – «01» или**

**в Единую дежурную службу  - «112»**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам