КАК УБЕРЕЧЬ ДОМ ОТ ПОЖАРА?

1. В целях предупреждения пожаров, а также во избежание гибели людей на них, необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности для частного сектора и в многоквартирных жилых домах запрещается:  
   — Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;  
   — Использовать чердаки, технические этажи, и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;  
   — Размещать в лифтовых холлах и лестничных клетках кладовые и другие подобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  
   — Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские;  
   — Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные пути и выходы;  
   — Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  
   — Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  
   — Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  
   — Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  
   — Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  
   — Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;  
   — Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;  
   — При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.  
   2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 4,2 метра.  
   3. Запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.  
   4. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.  
   5. Собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.  
   6. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  
   7. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».  
   8. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».  
   9. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:  
   — Эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;  
   — Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;  
   — Проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Старший инспектор ОНД и ПР

по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам В.Н. Быков

капитан внутренней службы